GNR-3000L            MANUAL

공 중 선 단 말 기 시 스 템

( Ver. 3.5A)

GS SECURITY CO., LTD

순번	입력내용	입력방법	입력값	초기값	설 명
01	관제전화번호	1+#+∗+전화번호+#	16자리	---------	키폰(9+∗ +전화번호)
02	가입자 번호	2+#+∗+관제번호+#	4자리	----
03	재통신 횟수	3+#+∗+10+#	1-15	10	인터넷 사용시 “0” 입력
04	원격벨 횟수	4+#+∗+10+#	1-15	10
05	재통신시간 간격	5+#+∗+5+#	1-15	5	×2Sec
06	입실지연시간	6+#+∗+2+#	1-15	2	×10Sec
07	퇴실지연시간	7+#+∗+2+#	1-15	2	×10Sec(lock 연동)
08	싸이렌시간	8+#+∗+1+#	1-15	1	×20Sec
09	경광등시간	9+#+∗+1+#	1-15	1	×20Sec
10	설치자 코드	10+#+∗+7777+#	4자리	7777	기본값(필수 수정)
11	1번 비밀번호	11+#+∗+1234+#	4자리	1234	기본값(필수 수정)
12	2번 비밀번호	12+#+∗+0000+#	4자리	----
13	3번 비밀번호	13+#+∗+0000+#	4자리	----
14	4번 비밀번호	14+#+∗+0000+#	4자리	----
15	5번 비밀번호	15+#+∗+0000+#	4자리	----
16	6번 비밀번호	16+#+∗+0000+#	4자리	----
17	7번 비밀번호	17+#+∗+0000+#	4자리	----
18	8번 비밀번호	18+#+∗+0000+#	4자리	----
19	9번 비밀번호	19+#+∗+0000+#	4자리	----
20	정전시보고지연	20+#+∗+1+#	1-15	1	×1Min
21	침입보고횟수	21+#+∗+횟수+#	0-15	--	사용시 주의할것
22	경계이후 선로보고	22+#+∗+0+#	1-15	0	0=사용안함(시간 간격)
23	구역 미사용 선택	23+#+∗+Zone+#	선택존	--------	저항 없을 시 사용
24	재택구역선택	24+#+∗+Zone+#	선택존	--------
25	지연구역선택(퇴실)	25+#+∗+Zone+#	선택존	12------	퇴실지연구역
26	지연구역우선(입실)	26+#+∗+Zone+#	선택존	1-------	입실지연구역
27	알람구역선택	27+#+∗+Zone+#	선택존	12345678	비상 선택시 삭제
28	복구구역선택	28+#+∗+Zone+#	선택존	12345678
29	비상구역선택	29+#+∗+Zone+#	선택존	--------	선택시 알람구역 삭제
30	부분해제구역선택	30+#+∗+Zone+#	선택존	12345678
31	차임존선택	31+#+∗+Zone+#	선택존	--------
32	싸이렌 재 출력	32+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
33	시스템이상 출력	33+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
34	침입흔적 표시	34+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
35	통신완료 음 출력	35+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
36	선로테스트보고 여부	36+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
37	리모콘 경계여부	37+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
38	지연음 출력여부	38+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
39	재입실 지연여부	39+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
40	10번 비밀번호	40+#+∗+0000+#	4자리	----
41	11번 비밀번호	41+#+∗+0000+#	4자리	----
42	12번 비밀번호	42+#+∗+0000+#	4자리	----
43	13번 비밀번호	43+#+∗+0000+#	4자리	----
44	14번 비밀번호	44+#+∗+0000+#	4자리	----
45	현재시간입력	45+#+∗+현재시간+#	4자리	----	시간/분(24시간)
46	선로보고시간	46+#+∗+시간/분+#	4자리	1230	시간/분(예:12시30분)
47	출입통제선택	47+#+∗+1+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
48	출입통제구역	48+#+∗+Zone+#	선택존	1-------	퇴실지연구역 연동
49	문열림 시간	49+#+∗+2+#	1-15	1	×2Sec
50	NO/NC 선택	50+#+∗+1+#	0 / 1	1	0=0V / 1=12V출력
51	경비,출입통제 연동	51+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
52	문열림 멘트 선택	52+#+∗+0+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
53	차임벨소리선택	53+#+∗+1+#	0/1/2	1	0=새 /1=방문/ 2=차임
54	경계시 문열림	54+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
55	키패드 단선신호	55+#+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
프로그램 모드 진입 : ∗ ＋ 7777 (설치자코드) ＋ 0 + # → LED 소등

◎ 프로그램 항목

1. 비밀번호 입력

◈ 입력 모드 진입

☞ ∗ ＋ 7777 (설치자코드(주소10번)) ＋ 0 + #

☞ 비밀번호 입력 방법

․ 비밀번호 입력 : 11(주소) ＋ ＃ ＋ ∗ ＋ 비밀번호 ＋ #

․ 비밀번호 삭제 : 11(주소) ＋ ＃ ＋ ∗ ＋ #

․ 비밀번호 확인 : 11(주소) ＋ ＃

․ 비밀번호 입력 번지수 : 11(주소) - 19(주소)

00

주소

⟱

데이터

⟱

⟺

데이터가 8자리

이상일 때 뒷자리 확인

(데이터가 8자리 이하일 때)

확인키

88888888

․ 프로그램 모드로 진입하면 LCD 주소표시 창에 “00” 표시

․ 주소 값(11)과 #키를 치면 해당번지에 입력된 값이 표시됨

․ ∗키를 치고 데이터를 입력하고 #키를 누르면 데이터가 입력되면서 주소와 데이터를 모두

표시함.

☞ 프로그램 종료

․ 프로그램 종료 : 99 + #

2. R/F카드 입력

◈ RF카드 입력 모드 진입

☞ ∗ ＋ 7777(설치자코드) ＋ 1 ＋ #

․ RF카드 입력 모드로 진입하면 LCD 창에 “01” 표시

․ 앞 두자리 ON, OFF 표시는 RF카드 등록 여부(ON은 등록됨, OFF는 공백, 우측 숫자는 이미          입력된 RF카드 번지수 표시.

1) RF카드 입력

․ RF카드 입력모드로 진입하면 주소창에 번지수가 나타나고  아래 ON, OFF 로 등록 여부 확        인, 우측에 00을 표시하고 있을 때 RF카드를 대면 등록이 되면서 좌측이 ON으로 바뀜.

․ 이때 #키를 누르면 등록이 되면서 다음 번지로 이동함.

․ 같은 방법으로 48장까지 입력할 수 있음.

2) RF카드 삭제

․  RF카드 입력모드로 진입해서 삭제를 하고자 하는 번지로 “#(다음)”“9(이전)”키로 이         동하여 ∗키를 누르면 삭제(표기가 ON에서 OFF로 변경)

․ RF카드 재등록(분실카드 교체)은 반드시 해당 번지를 삭제 후 입력해야 된다.

3) RF카드 추가 등록

․  RF카드 입력모드로 진입해서 추가로 등록을 원하는 번지로 #키로 이동하여 카드를 댄다         (확인 시 ON 표기)

4) 입력된 카드 확인

․ 입력모드로 진입해서 입력되어 있는 카드를 대면 해당 번호가 우측에 표기됨.

5) 카드 입력모드 종료

․ 확인 버튼을 누르면 입력모드 종료(or "#"키를 계속 누름).

3. 시스템 사용 방법

☞ 경계하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋ #

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접

☞ 해제하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋ #

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접

☞ 부분 해제하는 방법

․ 비밀번호 ＋ ∗ ＋ 부분해제구역 ＋#

․ R/F 카드로는 부분해제를 할 수 없음.

4. 기타 기능 사용

☞ 공장도 값 환원

․ ∗ ＋ 7777(설치자 코드)＋ 4 ＋ #

5. 카드리더 상태 표시

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 경계 상태 : LCD 창 “경계”, 적색 LED 순차적으로 ON.

멘트“경비가 개시되었습니다. 퇴실하시고 문을 잠그시기 바랍니다.”

☞ 해제 상태 : LCD 창 “해제”, 녹색 LED 순차적으로 ON.

멘트“안녕하십니까? 경비가 해제 되었습니다."

☞ 부분 해제 : LCD 창 “경계”, 선택된 구역 ON,

☞ 침입 상태 : LCD 창 “경계”, 침입된 구역 ON or 점멸,

멘트“경고 여기는 경비구역입니다. 퇴실하여 주시기 바랍니다.”

☞ 재택 상태 : LCD 창 “삼각표시”,“경계”, 적색 LED 순차적으로 ON, 선택된 구역 ON.

멘트“재택경비가 되었습니다.”

☞ 기타 LED 표시 : 적색 LED → 경계 상태

녹색 LED → 해제 상태.

☞ 비상 표시 : LCD 창 “비상그림”

☞ 시스템 이상 표시 : AC, DC, FC 표시창 전멸(LCD)

6.단자 표시

저항2.2k

Zone1

GND

Zone2

Zone3

GND

Zone4

Zone5

GND

Zone6

Zone7

GND

Zone8

인터넷 모듈 소켓

감지기

인터넷

연결표시

전원

2.2k저항

Lo S/W

Bell Out

NC1

D/Lock

NC2

GND

GND

GND

I/O

KPD+

+12V

+12V

퇴실버튼

bell

접점핀

싸이렌

접점1

Bat s/w

Lock 단자(출입통제시)

접점2

lock

접점핀

키패드단자

배터리

AC20V

Line EG Line  Tel Tel

감지기전원

내선

국선

접지