GNR-3000L            MANUAL

공 중 선 단 말 기 시 스 템

( 사용 설명서 V.2.51)

GS SECURITY CO., LTD

순번	입력내용	입력방법	입력값	초기값	설 명
01	관제전화번호	1+(#)+∗+전화번호+#	16자리	---------	키폰(9+∗ +전화번호)
02	가입자 번호	2+(#)+∗+관제번호+#	4자리	----
03	재통신 횟수	3+(#)+∗+10+#	1-15	10
04	원격벨 횟수	4+(#)+∗+10+#	1-15	10
05	재통신시간 간격	5+(#)+∗+5+#	1-15	5	×2Sec
06	입실지연시간	6+(#)+∗+2+#	1-15	2	×10Sec
07	퇴실지연시간	7+(#)+∗+2+#	1-15	2	×10Sec(lock 연동)
08	싸이렌시간	8+(#)+∗+1+#	1-15	1	×20Sec
09	경광등시간	9+(#)+∗+1+#	1-15	1	×20Sec
10	설치자 코드	10+(#)+∗+7777+#	4자리	7777	기본값(필수 수정)
11	1번 비밀번호	11+(#)+∗+1234+#	4자리	1234	기본값(필수 수정)
12	2번 비밀번호	12+(#)+∗+0000+#	4자리	----
13	3번 비밀번호	13+(#)+∗+0000+#	4자리	----
14	4번 비밀번호	14+(#)+∗+0000+#	4자리	----
15	5번 비밀번호	15+(#)+∗+0000+#	4자리	----
16	6번 비밀번호	16+(#)+∗+0000+#	4자리	----
17	7번 비밀번호	17+(#)+∗+0000+#	4자리	----
18	8번 비밀번호	18+(#)+∗+0000+#	4자리	----
19	9번 비밀번호	19+(#)+∗+0000+#	4자리	----
20	정전시보고지연	20+(#)+∗+1+#	1-15	1	×1Min
21	침입보고횟수	21+(#)+∗+횟수+#	0-15	--	사용시 주의할것
22	경계이후 선로보고	22+(#)+∗+0+#	1-15	0	0=사용안함(시간 간격)
23	구역 미사용 선택	23+(#)+∗+Zone+#	선택존	--------	저항 없을 시 사용
24	재택구역선택	24+(#)+∗+Zone+#	선택존	--------
25	지연구역선택(퇴실)	25+(#)+∗+Zone+#	선택존	12------	퇴실지연구역
26	지연구역우선(입실)	26+(#)+∗+Zone+#	선택존	1-------	입실지연구역
27	알람구역선택	27+(#)+∗+Zone+#	선택존	12345678	비상 선택시 삭제
28	복구구역선택	28+(#)+∗+Zone+#	선택존	12345678
29	비상구역선택	29+(#)+∗+Zone+#	선택존	--------	선택시 알람구역 삭제
30	부분해제구역선택	30+(#)+∗+Zone+#	선택존	12345678
31	차임존선택	31+(#)+∗+Zone+#	선택존	--------
32	싸이렌 재 출력	32+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
33	시스템이상 출력	33+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
34	침입흔적 표시	34+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
35	통신완료 음 출력	35+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
36	선로테스트보고 여부	36+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
37	리모콘 경계여부	37+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
38	지연음 출력여부	38+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
39	재입실 지연여부	39+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
40	10번 비밀번호	40+(#)+∗+0000+#	4자리	----
41	11번 비밀번호	41+(#)+∗+0000+#	4자리	----
42	12번 비밀번호	42+(#)+∗+0000+#	4자리	----
43	13번 비밀번호	43+(#)+∗+0000+#	4자리	----
44	14번 비밀번호	44+(#)+∗+0000+#	4자리	----
45	현재시간입력	45+(#)+∗+현재시간+#	4자리	----	시간/분(24시간)
46	선로보고시간	46+(#)+∗+시간/분+#	4자리	1230	시간/분(예:12시30분)
프로그램 모드 진입 : ∗ ＋ 7777 (설치자코드) ＋ 0 + # → Add LED(주소) 점등, “입력모드”표기

◎ 프로그램 항목

♣ (#)은 LCD Card Reader 입력 시 사용

순번	입력내용	입력방법	입력값	초기값	설 명
47	출입통제선택	47+(#)+∗+1+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
48	출입통제구역	48+(#)+∗+Zone+#	선택존	1-------	퇴실지연구역 연동
49	문열림 시간	49+(#)+∗+2+#	1-15	1	×2Sec
50	NO/NC 선택	50+(#)+∗+1+#	0 / 1	1	0=0V / 1=12V출력
51	경비,출입통제 연동	51+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
52	문열림 멘트 선택	52+(#)+∗+0+#	0 / 1	1	0=안됨 / 1=선택
53	차임벨소리선택	53+(#)+∗+1+#	0/1/2	1	0=새 /1=방문/ 2=차임
54	경계시 문열림	54+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
55	키패드 단선신호	55+(#)+∗+0+#	0 / 1	0	0=안됨 / 1=선택
프로그램 모드 종료 : 99 + # (동일 키패드 2개 이상 사용 시 “55번” 0으로 사용할 것)

◎ 출입통제 항목 (Ver.2.5 이상 지원)

♣ (#)은 LCD Card Reader 입력 시 사용

1. 프로그램 입력

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 프로그램 모드 진입

☞ ∗ ＋ 7777 (설치자코드) ＋ 0 + # → LCD 창 “입력모드” 표시

☞ 프로그램 입력 방법

․ Data 입력 : 01(주소) ＋ ＃ ＋ ∗ ＋ 데이터 ＋ #

․ Data 삭제 : 01(주소) ＋ ＃ ＋ ∗ ＋ #(23번에서 31번, 48번은 예외)

․ Data 확인 : 01(주소) ＋ ＃

01:02714726

입력모드

주소

⟱

데이터

⟱

01:0

입력모드

주소

⟱

데이터

⟱

⟺

(데이터가 8자리 이상일 때)

(데이터가 8자리 이하일 때)

확인키

․ 프로그램 모드로 진입하면 LCD 창에 “입력모드” 표기

․ 주소 값(01)과 #키를 치면 해당번지에 입력된 값이 표시됨

․ ∗키를 치고 데이터를 입력하고 #키를 누르면 데이터가 입력되면서 주소와 데이터를 모두

표시함.

☞ 프로그램 종료

․ 프로그램 종료 : 99 + #

◈ GNR-3000R(LED키패드)

☞ 프로그램 모드 진입

☞ ∗ ＋ 7777 (설치자코드) ＋ 0 ＋ # → "주소" LED 점등

․ 주소 값(01)과 "∗"키를 치면 "주소"LED가 소등되면서 데이터 값을 입력 받을 준비.

․ 데이터를 입력하고 “#”키를 치면 다시 "주소"LED가 점등되면서 입력한 주소 값 지칭.

☞ 프로그램 입력 방법

․ Data 입력 : 01(“주소”LED 점등) ＋ ∗ ＋ 데이터 ＋ #

․ Data 삭제 : 01(“주소”LED 점등) ＋ ∗ ＋ ∗(23번에서 31번까지는 예외)

․ Data 확인 : 01(“주소”LED 점등) ＋ #(자리 수만큼)키를 누름

․ Data 취소 : 01(“주소”LED 점등) ＋ ∗ ＋ #(빠져 나옴)

☞ LED 값 읽기

․ "경계"LED는 0을 지칭

․ 오른쪽 LED는 일 단위를 지칭(9 = 1 ＋ 8 이 동시에 들어옴)

․ 왼쪽 LED는 십 단위를 지칭

․ “주소”LED는 데이터 입력 시 주소 모드로 진입됨을 지칭

☞ 프로그램 종료

․ 프로그램 종료 : 99 + #

2. R/F 카드 입력 방법

◈ GNR-3000R(LED키패드)

☞ 카드 입력모드 진입하기 → ∗ ＋ 7777(설치자코드) ＋ 1 ＋ #

․ 좌측 LED는 사용자 ID를 지칭, 우측 LED는 입력되었음을 점등으로 표시됨.

․ 왼쪽 LED가 1부터 8까지 표시는 각각 1,2,3,4,5,6,7,8 LED ON으로 표시하고

․ 9부터 14까지는 8+1=9, 8+2=10, 8+3=11, 8+4=12, 8+5=13, 8+6=14로 표시

1) 카드 입력

․ 입력모드로 진입하여 1번 좌측 LED가 점등되었을 때 카드를 대면 우측 1번 LED 점등되고        (1번에 카드가 입력되었음을 표시) 2번 카드 입력모드(좌측 2번 LED 점등)로 넘어감.

․ 연속해서 카드를 대면 같은 방법으로 14명까지 입력이 됨.

․ 카드사용자가 14명 이하라면 나머지 이후 번지는 #키로 통과시키면 된다.

2) 카드 삭제

․ 입력모드로 진입해서 원하는 번지로 #키로 이동하여 ∗키를 누르면 삭제(우측 LED 소등)

․ 카드 재입력(분실카드 교체)은 반드시 해당 번지를 삭제 후 입력해야 된다.

3) 카드 추가 등록

․ 입력모드로 진입해서 원하는 번지로 #키로 이동하여 사용자 카드를 댄다(우측 LED 점등)

4) 입력된 카드 확인

․ 입력모드로 진입해서 입력되어 있는 카드를 대면 해당 번호의 LED만 점등.

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 카드 입력모드 진입하기 → ∗ ＋ 7777(설치자코드) ＋ 1 ＋ #

․ 카드 입력 모드로 진입하면 LCD 창에 “입력모드” 표기

․ 좌측 두자리 숫자는 입력될 사용자 ID를 지칭, 중간의 ON, OFF 표시는 입력 여부(ON은         입력, OFF는 공백, 우측 숫자는 이미 입력된 카드를 ID로 표시.

01:ON     03

입력모드

01:OFF   03

입력모드

⟺

1번 공백, 3번카드 입력확인

1번 입력, 3번카드 입력확인

확인키

ID

⟱

입력여부

⟱

ID확인

⟱

ID

⟱

입력여부

⟱

ID확인

⟱

1) 카드 입력

․ 입력모드로 진입하면 좌측에는 01 중간에는 OFF 우측에는 00을 지칭하고 있을 때 카드를        대면 등록이 되면서 좌측이 2번 카드 입력모드(좌측에 02 표기)로 넘어감.

․ 연속해서 카드를 대면 같은 방법으로 32명까지 입력이 됨.

2) 카드 삭제

․ 입력모드로 진입해서 원하는 번지로 “#(다음)”“9(이전)”키로 이동하여 ∗키를 누르면        삭제(중간 표기가 ON에서 OFF로 변경)

․ 카드 재입력(분실카드 교체)은 반드시 해당 번지를 삭제 후 입력해야 된다.

3) 카드 추가 등록

․ 입력모드로 진입해서 원하는 번지로 #키로 이동하여 카드를 댄다(확인 시 ON 표기)

4) 입력된 카드 확인

․ 입력모드로 진입해서 입력되어 있는 카드를 대면 해당 번호가 우측에 표기됨.

5) 카드 입력모드 종료

․ 확인 버튼을 누르면 입력모드 종료(or "#"키를 계속 누름).

◈ GKP-1(외부형 키패드)

☞ 카드 입력모드 진입하기 → S3 S/W를 3초간 누름

☞ GKP-2L 키패드로 진입하기 → ＊+ 7777(설치자코드) + 9 + # 명령 실행.

* 최초 등록 진입

․ 경계, 재택, 해제 LED는 점멸하여 카드 등록 모드 진입을 표시.

․“1번 카드를 입력하세요” 멘트 출력되면서 진입

* 추가 등록 진입

․ 경계, 해제 LED는 점멸, 부저음 출력.

․“카드를 입력하세요” 멘트 출력(마스터카드 or 등록된 사용자카드를 접촉하면 “1번카드         영역입니다.” 멘트 출력되면서 진입(1번에 카드가 등록되어 있을 때)

․ 감지 LED는 R/F CARD 입력 여부 표시(입력 시 점등, 공백 시 소등)

․ 추가 카드 등록시 마스터카드나 등록된 사용자카드가 없으면 등록모드로 진입이 안 됨.         (이때는 이미 등록된 카드를 아래와 같은 방법으로 삭제하거나 키패드로 진입하면 된다.)

* 진입을 위한 R/F 카드 전체 삭제 방법

․ GKP-2L, GKP-1 리더기를 같이 본체에 연결하고 ＊+ 7777(설치자코드) + 8 + # 명령 실행.

1) 카드 입력

․ 입력모드로 진입하면 음성멘트 “1번 카드를 입력하세요”이때 카드를 대면 1번으로 입력        이 되고 다시 “2번 카드를 입력하세요”멘트가 나오면서 연속해서 카드를 대면 같은 방법        으로 32명까지 입력이 됨.

2) 카드 삭제

․ 입력모드로 진입해서 전면 재택 버튼으로 원하는 번지까지 이동하여 S2키를 누르면 삭제         (감지 LED 소등)

․ 카드 재입력(분실카드 교체)은 반드시 해당 번지를 삭제 후 입력해야 된다.

3) 카드 추가 등록

․ 입력모드로 진입해서 전면 재택 버튼으로 원하는 번지까지 이동하여 사용자 카드를 댄다        (감지 LED 점등)

4) 입력된 카드 확인

․ 입력모드로 진입해서 입력되어 있는 카드를 대면 해당 카드번호를 음성으로 안내

참고 : 14번 이후 사용자 ID는 1번부터 다시 시작(15번카드->1번, 16번카드->2번....)

5) 카드 입력모드 종료

․ 전면 재택 버튼을 3초간 누르면 입력모드 종료.

3. 지문 입력 방법

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 지문 입력모드 진입하기 → ∗ ＋ 7777(설치자코드) ＋ 5 ＋ #

1) 지문 입력

․ 지문 입력 모드로 진입하면 LCD 창에 “입력모드”“00 : SET  Fin” 표시

․ “확인키”를 누르면 “지문을 입력하세요” 멘트가 출력되면서 지문 모듈이 점등, 이때        지문을 접촉하면 입력이 됨(성공 시 01 :“SUCCESS” 표기가 나옴, 실패 시“다시 시도하        세요” 멘트와 함께 “FAIL”표기가 나옴).

․ 다음 지문 입력 시 다시 “확인키”를 누르고  같은 방법으로 14명까지 입력을 하면 됨.

․ 지문입력 14명 초과 입력 시 14번으로 ID로 동작.

2) 지문 삭제

☞ 지문 삭제모드 진입하기 → ∗ ＋ 7777(설치자코드) ＋ 6 ＋ #

․ 주의 : 지문 삭제는 전체 삭제가 되므로 주의를 요함.

3) 지문 추가 입력

․ 입력모드와 동일함.

4) 지문 입력 종료

․ #키를 누름.

4. 시스템 사용 방법

◈ GNR-3000R(LED키패드)

☞ 경계하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋ #

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접.

☞ 해제하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋#

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접.

☞ 부분 해제하는 방법

․ 비밀번호 ＋ ∗ ＋ 부분해제구역 ＋#

․ R/F 카드로는 부분해제를 할 수 없음.

☞ 재택 경계하는 방법(프로그램(24번)에 사용으로 설정 시)

․ ∗(재택) ＋ #

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 경계하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋ #(출입통제 사용 시 “경계”키를 먼저 누름)

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접(출입통제 사용 시 “경계”키를 먼저 누름)

․ 지문 : “확인”키 ＋ 지문(출입통제 사용 시 “경계”키 ＋“확인”키 ＋지문)

☞ 해제하는 방법

․ 비밀번호 : 비밀번호 ＋ #

․ R/F 카드 : 카드를 카드리더에 근접

․ 지문 : “확인”키 ＋ 지문

☞ 부분 해제하는 방법

․ 비밀번호 ＋ ∗ ＋ 부분해제구역 ＋#

․ R/F 카드로는 부분해제를 할 수 없음.

☞ 재택 경계하는 방법(프로그램(24번)에 사용으로 설정 시)

․ “재택”＋ #

5.출입통제 기능 사용

순번	입력내용	입력방법	선택	설 명
47	출입통제선택	47+#+∗+1+#	1	1=선택(출입통제기능사용)
48	출입통제구역	48+#+∗+1+#	10000000	퇴실지연구역 연동(7번 딜레이 0)
49	문열림 시간	49+#+∗+2+#	1	2초간 문열림
50	NO/NC 선택	50+#+∗+1+#	1	0=0V 잠김 / 1=12V잠김 lock 선택
51	경비,출입통제 연동	51+#+∗+0+#	0	1=선택 경계시 문잠김, 해제시 문열림
52	문열림 멘트 선택	52+#+∗+0+#	1	0=안됨 / 1=선택

1) 출입통제 설정

․ 프로그램 번호 47번에서 52번까지 LOCK 상태에 맞게 선택

․ 48번에 입력한 구역에 LOCK 및 마그네트 감지기 설치

․ LOCK 전원선을 LOCK 12+ , GND 단자에 연결

․ L/S(Z7), GND 단자에 LOCK 상태선 연결

․ S/W, GND 단자에 LOCK 개폐 스위치 연결

☞ 주의:출입통제구역(48번)이 OPEN 시 LOCK 잠기지 않음.

․ 출입통제 선택 시 7번 ZONE은 방범 사용 ZONE로 사용할 수 없음.

비상시를 대비 DOOR LOCK + 선을 외부(키패드선)로 뺄것

6. 기타 기능 사용

☞ 시스템 이상 확인(AC, DC, FC(통신))

․ ∗＋9 ＋ #(LED)

․ AC, DC, FC 표시창 전멸(LCD)

☞ 출입문 일시 /열림모드/잠김모드/ 전환 기능

․ 비밀번호 ＋ ∗＋0 ＋ #

☞ 공장도 값 환원

․ ∗ ＋ 7777(설치자 코드)＋ 4 ＋ #

7. 카드리더 상태 표시

◈ GNR-3000R(LED키패드)

☞ 경계 상태 : 오른쪽 1∼8 LED ON(점등), 경계(적색) LED ON.

멘트“경비가 개시가 잘 되었습니다.”

☞ 해제 상태 : 오른쪽 1∼8 LED OFF(소등), 해제(녹색) LED ON.

멘트“해제가 잘 되었습니다.”

☞ 부분 해제 : 오른쪽1∼8 LED 중 선택된 구역 OFF(소등), 경계 LED ON.

☞ 침입 상태 : 오른쪽 1∼8 LED 점멸(침입 발생 한 구역), 경계 LED 점멸.

왼쪽 1∼8 LED ON(침입 발생 한 구역 점등)

☞ 기타 LED 표시 : ADD LED → 프로그램 입력 모드 내에서 주소 모드 지칭.

READY LED → 구역 상태(감지 시 OFF(소등), 시스템 이상 시 점멸)

◈ GKP-2L(LCD키패드)

☞ 경계 상태 : LCD 창 “경계”, 경계 적색 LED ON.

멘트“경비가 개시되었습니다. 퇴실하시고 문을 잠그시기 바랍니다.”

☞ 해제 상태 : LCD 창 “해제”, 해제 녹색 LED ON.

멘트“안녕하십니까? 경비가 해제 되었습니다."

☞ 부분 해제 : LCD 창 “경계”, 선택된 구역 ON, 경계 LED ON.

☞ 침입 상태 : LCD 창 “경계”, 침입된 구역 ON or 점멸, 경계 LED ON, 감지 LED ON

멘트“경고 여기는 경비구역입니다. 퇴실하여 주시기 바랍니다.”

☞ 재택 상태 : LCD 창 “재택”,“경계”,  경계 적색 LED ON, 선택된 구역 ON.

멘트“재택경비가 되었습니다.”

☞ 기타 LED 표시 : 전원 LED → 전원 상태, RF CARD 인식 표시(카드 근접 시 점멸)

통신 LED → 카드리더와 본체간의 통신 상태.

☞ 비상 표시 : LCD 창 “비상”

☞ 시스템 이상 표시 : AC, DC, FC 표시창 전멸(LCD)

-END-